附表：需检测的设备明细

	序号
	名称
	暂估数量
	规格型号
	使用科室
	检定/校准方式
	校准参数
	单价
	小计

	1
	台式血压计
	28
	鱼跃
	采血一科、采血二科
	校准/检定
	\
	
	

	2
	压力表
	3
	0-0.4Kpa
	消毒供应室
	校准/检定
	\
	
	

	3
	电子血压计
	35
	YE655D,hem-7133，HEM-1000等
	业务科室
	校准/检定
	\
	
	

	4
	采血称
	80
	CZK-IIC
	采血一科、采血二科
	校准/检定
	\
	
	

	5
	电子称
	7
	
	成分科
	校准/检定
	\
	
	

	6
	多通道移液器
	2
	
	质管科，检验科2
	校准/检定
	\
	
	

	7
	尘埃粒子计数仪
	1
	苏州宏瑞公司
	质管科
	校准/检定
	尘埃数目，0.5粒径
	
	

	8
	多功能温场测试仪
	1
	成都科宝ASM-6428
	质管科
	校准/检定
	\
	
	

	9
	半/全自动生化仪
	8
	德国 POBERT RIELE爱康等
	质管科、采血一科、采血二科
	校准/检定
	\
	
	

	10
	精密ph计
	1
	上海雷磁PHS-3C
	质管科
	校准/检定
	ph 检定
	
	

	11
	架盘天平
	10
	
	成分科，采血一科、采血二科
	校准/检定
	检定
	
	

	12
	配平仪
	1
	ES5000-6S
	成分科
	校准/检定
	\
	
	

	13
	洁净工作台
	2
	SW-CJ-2FD
	检验科
	校准/检定
	常规测试
	
	

	14
	生物安全柜
	3
	苏静集团安泰公司等
	检验科3，质管科1
	校准/检定
	\
	
	

	15
	电子温度计
	61
	
	业务科室
	校准/检定
	\
	
	

	16
	全自动血细胞分析仪
	2
	迈瑞 BC-3000plusBC-280
	质管科1 采血二科 1
	校准/检定
	\
	
	

	17
	电子天平
	5
	福州华志MAX=1000g,e=10g,d=1mg
	质管科
	校准/检定
	\
	
	

	18
	紫外强度检测仪
	2
	深圳林上科技  SE250
	质管科
	校准/检定
	\
	
	

	19
	普美温度巡检仪
	1
	DC5508U
	质管科
	校准/检定
	\
	
	

	20
	砝码（组）
	3
	1G-2KG
	质管科、采血一科、采血二科
	校准/检定
	\
	
	

	21
	砝码（个）
	2
	
	质管科、采血一科、采血二科
	校准/检定
	\
	
	

	22
	温湿度表
	68
	
	业务科室
	校准/检定
	\
	
	

	23
	移液器
	51
	
	业务科室
	校准/检定
	\
	
	

	24
	移液器（精密）
	3
	
	业务科室
	校准/检定
	\
	
	

	25
	FJ1200环境级X y辐射测量仪
	1
	
	总务科
	校准/检定
	\
	
	


	26
	FJ2000 X y个人剂量仪
	1
	
	总务科
	校准/检定
	\
	
	

	27
	医废称
	1
	
	总务科
	校准/检定
	\
	
	

	28
	红外额温枪
	1
	
	总务科
	校准/检定
	\
	
	

	29
	移动式温度记录仪
	1
	
	总务科
	校准/检定
	\
	
	

	30
	分度吸量管
	8
	
	总务科
	校准/检定
	\
	
	

	合计
	


一、报价及费用结算

1、报价方式：投标人应当逐项填写单项报价、小计、合计。其中合计部分作为询价报价项，若合计金额高于本项目最高限价为无效报价。
2、如有清单中未包含的设备种类需要校准，应按照不高于市场价，经双方协商后，据实结算。
3、清单中数量仅为暂估数量，费用按照实际产生数量*中标方单价，据实结算。

二、商务要求
1、响应时限要求：日常零星的校准应在收到设备7个工作日内完成校准，并寄回设备。甲方若有紧急校准任务，乙方应当积极配合，在收到设备12小时内安排校准，并及时返回设备。
2、乙方应为甲方建立台账，并在合同期结束后，对台账进行归档，移交给甲方。

3、乙方应对给甲方出具的证书上注明包括但不限于：设备的使用科室、设备号等信息，并分科室交甲方，并保存相关证书的电子档备查。

4、设备清单中，乙方无校准检定资质部分，应当代甲方交由具有相关资质的政府检测机构检测，不得再交由任何除乙方外的第三方机构进行检测。

